1. 参考文档见imx586的文档资料
2. Pdaf功能放在驱动和应用里做都可以
3. 驱动里有个PDAF的开关：
   1. PDAF\_SOLUTION 设置为PDAF\_SOLUTION\_NO表示关闭pdaf功能
   2. PDAF\_SOLUTION 设置为PDAF\_SOLUTION\_1表示打开pdaf功能
4. Sensor eeprom里保存了lrc数据和dcc数据，使用方法参考文档和代码
5. Sensor motor控制镜头对焦，使用方法参考文档和代码，需要注意的时需要初始化，具体参考Driver\_AK7374.txt文档。