Nvme和sd需要在tegra194-p3509-0000-a00.dtsi加入如下信息

// sdmmc3

sdmmc3: sdhci@3440000 {

/delete-property/ cd-gpios;

status = "okay";

};

// sdmmc1/sdhci\_sd

sdmmc1: sdhci@3400000 {

/delete-property/ cd-gpios;

status = "okay";

};